C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 3 - Grawitacja P1.dwg,Model,14.09.2019 16:04:25,nauti,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (296.93 x 574.97 mm),1:1.00023,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 4 - Grawitacja P2.dwg,Model,14.09.2019 16:07:48,nauti,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.00 x 1600.00 mm),1:1.01488,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 3 - Grawitacja P1.dwg,Model,14.09.2019 16:11:15,nauti,HP Designjet T120,297x575 (pionowo),1:0.99993,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 5 - Tłoczny P1.dwg,Model,14.09.2019 16:17:12,nauti,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (296.93 x 574.97 mm),1:1.03318,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 6 - Tłoczny P2 - odgałęzienia.dwg,Model,14.09.2019 16:40:38,nauti,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.01 x 1740.07 mm),1:1.02491,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 6 - Tłoczny P2.dwg,Model,14.09.2019 16:45:04,nauti,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.01 x 1910.08 mm),1:1.00474,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 8 - Grawitacja P7.dwg,Model,14.09.2019 17:50:19,nauti,DWG To PDF.pc3,Poprzedni rozmiar papieru  (297.01 x 1070.02 mm),1:1.02929,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 8 - Grawitacja P7.dwg,Model,14.09.2019 17:57:14,nauti,HP Designjet T120,297x1100,1:1.00091,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 9 - Grawitacja P5.dwg,Model,14.09.2019 18:15:57,nauti,DWG To PDF.pc3,Konica A3,1:1,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 10 - Grawitacja P6.dwg,Model,14.09.2019 18:17:20,nauti,DWG To PDF.pc3,Konica A3,1:1,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 11 - Grawitacja S1 Barany.dwg,Model,14.09.2019 18:18:58,nauti,DWG To PDF.pc3,Konica A3,1:1,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 12 - Woda do P5.dwg,Model,14.09.2019 18:20:18,nauti,DWG To PDF.pc3,Konica A3,1:1,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 13 - Woda do P2.dwg,Model,14.09.2019 18:22:12,nauti,DWG To PDF.pc3,Konica A4,1:1,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 14 - Grawitacja P4.dwg,Model,14.09.2019 18:23:24,nauti,DWG To PDF.pc3,Konica A3,1:1,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Profile\Profil 15 - Woda do P4.dwg,Model,14.09.2019 18:24:38,nauti,DWG To PDF.pc3,Konica A4,1:1,
C:\Users\nauti\Dropbox\PiNwB\Gmina Ełk 2017\Sieci wod - kan\Chruściele zamienny\CAD\Barany - Chruściele zamienny Woda i Kanalizacja 14.09.2019.dwg,Hydrant,15.09.2019 11:00:18,nauti,DWG To PDF.pc3,Konica A4,1:1,
