**Załącznik Nr 1**

do Zarządzenia nr 256/2020

Wójta Gminy Ełk

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA POJAZDÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Marka, typ i rodzaj pojazdu** | **Nr rejestracyjny pojazdu** | **Jednostka OSP** | **Rodzaj paliwa** | **Całkowita ilość paliwa  w pojeździe [ l ]** | | **Normy zużycia paliwa** | | | |
| **Pojemność zbiornika**  **[ l ]** | **Pojemność kanistrów**  **[ l ]** | **Norma podstawowa [ l/100 km ]** | **Praca autopompy  [ l/min ]** | **Praca silnika na postoju  [ l/min ]** | **Praca urządzeń grzewczych  [ l/h ]** |
| 1. | DAF AE55CF  GBA-Rt 1,6/24 | NEL 37568 | Nowa Wieś Ełcka | ON | **135** | | 32 | 0,32 | 0,16 | 2 |
| 135 | 0 |
| 2. | Mercedes ATEGO  GCBA-Rt 4,5/16/04 | NEL 14661 | Woszczele | ON | **130** | | 32 | 0,32 | 0,16 | 2 |
| 130 | 0 |
| 3. | Mercedes Daimler Benz  GBA 2,4/16 | NEL 8L36 | Woszczele | ON | **130** | | 28 | 0,28 | 0,14 | 2 |
| 130 | 0 |
| 4. | MAN 18.225  GBA-Rt 2,8/16 | NEL 37570 | Chełchy | ON | **80** | | 32 | 0,32 | 0,16 | 2 |
| 80 | 0 |
| 5. | MAN 14 NL  GBA 1,8/16 | NEL 37571 | Rożyńsk | ON | **120** | | 32 | 0,32 | 0,16 | 2 |
| 120 | 0 |
| 6. | Ford Transit  GLBM 0,2/01 | NEL 6243A | Straduny | ON | **80** | | 12,7 | ----- | 0,07 | ----- |
| 80 | 0 |
| 7. | ISUZU D MAX 2.5  SLRR | NEL 27349 | Szeligi | ON | **76** | | 12 | ----- | 0,06 | ----- |
| 76 | 0 |
| 8. | FIAT Ducato 3.0  SLRR | NEL 35058 | Szeligi | ON | **90** | | 12 | ----- | 0,06 | ----- |
| 90 | 0 |
| 9. | KIA Sorento 2.5  SLRR | NEL 29172 | Szeligi | ON | **80** | | 11 | ----- | 0,06 | ----- |
| 80 | 0 |
| 10. | NISSAN Pickup 2.5  SLRR | NEL 7P90 | Szeligi | ON | **75** | | 10 | ----- | 0,05 | ----- |
| 75 | 0 |