**Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego**



**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**Zadanie pn: „Budowa zjazdu z drogi gminnej nr 335N na drogę powiatową nr 1852 N w Bartoszach”**

**Wykonanie zjazdu z drogi gminnej nr 335 N na drogę powiatową nr 1852 N w Bartoszach zgodnie z poniższym zakresem prac oraz przedmiarem robót jak również prawem i zasadami wiedzy technicznej :**

1. **Kolejność realizacji**
2. opracowanie i zatwierdzenie projektu tymczasowej organizacji ruchu
3. opłaty za zajęcie pasa drogowego

3)roboty ziemne,

4) budowa przepustu dn 400

5) wykonanie kolejnych warstw konstrukcyjnych nawierzchni zjazdu,

6) ustawienie krawężników,

7) roboty wykończeniowe.

8) odbiór zjazdu przez PZD Ełk

1. **Konstrukcja zjazdu :**

8 cm – betonowa kostka brukowa czerwona

4 cm – podsypka cementowo-piaskowa 1:4

20 cm – warstwa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

Krawężnik wtopiony 15x22 cm wystający 3 cm na ławie z betonu B 15

Przepust z rury PP DN 400 karbowana SN 8 na ławie z żwiru wyloty obrokowane kamieniem polnym. W miejscu połączenia zjazdu z ulicą na końcu zjazdu oraz od strony działek prywatnych , zaprojektowano krawężnik wtopiony 15x22cm, wystający 3cm, na ławie z betonu B15.Pod zjazdem wykonać przepust z ruru PP dn 400 mm .

1. **Uwagi**

Podłoże gruntowe należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia Is>1,0.

Teren robót należy oznakować zgodnie z projektem organizacji ruchu na czas robót. Po zakończeniu robót pas drogowy należy uporządkować ( przywrócić do poprzedniego stanu)