Ełk, dn. 25 październik 2019 r.

**Biblioteka Publiczna Gminy Ełk**

**z/s w Nowej Wsi Ełckiej**

**ul. Małeckich 30, 19-300 Ełk**

[**www.bip.elk.gmina.pl**](http://www.bip.elk.gmina.pl)

**bpgelk@wbp.olsztyn.pl**

**Odpowiedzi na zapytania oraz zmiana SIWZ**

Uczestnicy postepowania o udzielenie

zamówienia publicznego

**Postępowanie nr BPGE.081.2.2019 dot. postępowania pn. „Przebudowa budynku Biblioteki Publicznej Gminy Ełk**

Biblioteka Publiczna Gminy Ełk, jako zamawiający w niniejszym postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, działając zgodnie z art. 38 ust. 2, 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1986) udziela wyjaśnień do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz zmienia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia

**Pytanie 1:**

Nawiązując do w/w zamówienia, pragnę zauważyć iż dokumentacja projektowa dot. instalacji klimatyzacji jest wadliwa, tj.

-zaprojektowana zewnętrzna jednostka klimatyzacyjna PUHZ-ZRP71VHA nie jest jednostką typu "multisplit", co oznacza iż do jednej zewnętrznej jednostki może być przypisana tylko i wyłącznie jedna jednostka wewnętrzna. Natomiast zgodnie z projektem, 4 jednostki wewnętrzne mają być podłączone pod jedną jednostkę zewnętrzną. W związku z powyższym proszę o przekazanie dokumentacji wolnej od wad.

**Odpowiedź 1:**

Dla projektowanego budynku zaprojektowano układ klimatyzacji, składający się z 6 jednostek wewnętrznych ściennych, o mocy chłodniczej minimum 3,6 kW każda, moc grzewcza 4 kW. Dla tego układu dobrano jedną jednostkę zewnętrzną ścienną o mocy chłodniczej minimum 22,4 kW, moc grzewcza 25 kW. Na stronie Zamawiającego zamieszczono aktualną dokumentacje techniczną.

**Pytanie 2:**

Zwracamy się z prośbą o dokładne określenie ilości jednostek wewnętrznych klimatyzatorów i podanie ich mocy oraz dobór do nich jednostek zewnętrznych

**Odpowiedź 2:**

Dla projektowanego budynku zaprojektowano układ klimatyzacji, składający się z 6 jednostek wewnętrznych ściennych, o mocy chłodniczej minimum 3,6 kW każda, moc grzewcza 4 kW. Dla tego układu dobrano jedną jednostkę zewnętrzną ścienną o nocy chłodniczej minimum 22,4 kW, moc grzewcza 25 kW. Na stronie Zamawiającego zamieszczono aktualną dokumentacje techniczną.

**Pytanie 3:**

W związku z brakiem odpowiedzi na moje zapytanie z dnia 16.10.2019r. Ponaglam zapytanie. Jednocześnie zważywszy na brak odpowiedzi na pytanie o którym mowa powyżej, termin składania ofert ustalony na dzień 29.10.2019r jest zbyt wczesny gdyż nie ma możliwości rzetelnego wyliczenia wartości robót.

**Odpowiedź 3:**

W związku modyfikacją dokumentacji przedmiotu zamówienia, zamawiający zmienia termin składania ofert z dnia 29.10.2019 r. na 31.10.2019 r.

Zamawiający informuje, ze modyfikacji Specyfikacja Istotnych Warunków zamówienia w zakresie:

1. Projekt wykonawczy architektury
2. Projekt wykonawczy konstrukcji
3. Projekt wykonawczy instalacji sanitarnych
4. Przedmiar robót instalacji elektrycznych
5. Przedmiar robót instalacji elektrycznych
6. Przedmiar robót ogólnobudowlanych
7. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych

Aktualna dokumentacja została zamieszczona na stronie zmawiającego

W związku z wprowadzonymi modyfikacjami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zmianie ulega terminu składania ofert z dnia 29.10.2019 r. godz. 10:00 (termin otwarcia ofert 29.10.2019 r. godz. 10:20) na dzień 31.10.2019 r. godz. 10:00 (termin otwarcia ofert 31.10.2019 r. godz. 10:20).

p.o. Kierownika Biblioteka Publiczna Gminy Ełk

/-/ Agnieszka Malinowska