

**Załącznik nr 1a do SIWZ – nr postępowania IZP271.3.24.2018**

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENA**

dotyczący postępowania pn. **„Poprawa komunikacji zbiorowej na terenie Gminy Ełk- budowa chodników, zatok i pętli autobusowych II postępowanie”**

Przedmiot zamówienia został podzielony na 6 części.

**Część 1 – Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Chełchy dz. nr: 52/174;52/136;25 obręb 8.**

Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa nawierzchni pletli autobusowej w m. Chełchy. Wiatę przystankową należy wykonać zgodnie z opisem w załączniku nr 11 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Całość zadania należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlano–wykonawczym, przedmiarami robót, szczegółową specyfikacją techniczną oraz projektem stałej organizacji ruchu.

**Część 2 – Przebudowa drogi gminnej nr 177035N w zakresie budowy zatoki autobusowej w miejscowości Sędki dz 210/1 obręb 45.**

Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa drogi gminnej nr 177035N w zakresie budowy zatoki autobusowej. Zakres prac przewiduje budowę zatoki autobusowej oraz ciągu pieszego przy zatoce. Wiatę przystankową należy wykonać zgodnie z opisem w załączniku nr 11 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Całość zadania należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlano –wykonawczym, przedmiarami robót, szczegółową specyfikacją techniczną oraz projektem stałej organizacji ruchu.

**Część 3 – Przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w miejscowości Sędki dz. nr: 85/4, 85/2, 13 obręb 45 .**

**W zakres przedmiotu zamówienia wchodzi:**

Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa nawierzchni pętli autobusowej w m. Sędki. Wiatę przystankową zaprojektowano w konstrukcji metalowej (kolor RAL 5010) z wypełnieniem z panela komorowego przezroczystego (poliwęglan).. Poglądowe zdjęcie wiaty zlokalizowanej w gminie Ełk w części rysunkowej projektu. Wiatę przystankową należy wykonać zgodnie z opisem w załączniku nr 11 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Całość zadania należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlano –wykonawczym, przedmiarami, szczegółową specyfikacją techniczną oraz projektem stałej organizacji ruchu.

**Część 4 – Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Barany dz. nr 144/5 obręb 2.**

Przedmiotem robót budowlanych je budowa chodnika w miejscowości Barany na odcinku od km 0+000,00 do km 0+520,00 oraz zatoki autobusowej od km 0+253,00 do km 0+319,00.Zakres prac przewiduje budowę ciągu pieszego po lewej stronie jezdni oraz zatoki autobusowej po prawej stronie jezdni.

Wiatę przystankową należy wykonać zgodnie z opisem w załączniku nr 11 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Całość zadania należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlano –wykonawczym, przedmiarami, szczegółową specyfikacją techniczną oraz projektem stałej organizacji ruchu.

**Część 5 – Budowa chodnika w m. Barany do granicy miasta Ełk- etap I i II**

Przedmiotem robót budowlanych jest budowa chodnika w miejscowości Barany.

Etap I odcinek T-1 od km 0+000 do km 0+613.

Etap II odcinek T-2 od km 0+000 do km 0+149,7.

Zakres prac przewiduje budowę ciągu pieszego po prawej stronie jezdni(trasa T-1) oraz po lewej stronie jezdni (trasa T-2).

Wiatę przystankową należy wykonać zgodnie z opisem w załączniku nr 11 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Całość zadania należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlano –wykonawczym, przedmiarami, szczegółową specyfikacją techniczną oraz projektem stałej organizacji ruchu.

**Część 6 – Przebudowa drogi gminnej nr 177035N w zakresie budowy zatoki autobusowej w miejscowości Lega dz 212/3 obręb 45.**

Przedmiotem robót budowlanych jest przebudowa drogi gminnej nr 177035N w zakresie budowy zatoki autobusowej. Zakres prac przewiduje budowę zatoki autobusowej oraz ciągu pieszego przy zatoce.

Wiatę przystankową należy wykonać zgodnie z opisem w załączniku nr 11 do SIWZ. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa. Całość zadania należy wykonać zgodnie z załączonym projektem budowlano –wykonawczym, przedmiarami robót, szczegółową specyfikacją techniczną oraz projektem stałej organizacji ruchu

**Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić harmonogram prac w obrębie przystanków autobusowych z Miejskim Zakładem Komunikacji w Ełku.**