**Załącznik nr 5 do SIWZ – nr postępowania BPGE.081.2.2018**

……………………………………………

(pieczątka wykonawcy)

**FORMULARZ OFERTY Dostawa wraz z montażem oświetlenia**

**Nazwa i adres**

Wykonawcy/Pełnomocnika ………………………………………………………………………………………………...

NIP…………………………………….REGON………………………………………………

Tel./fax…………………………………adrese-mail:……………………………………….

1. W związku z ogłoszeniem o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na postępowanie:**„Wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej” w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej” – II postępowanie – Dostawa wraz z montażem oświetlenia** deklarujemy:

Oferowana cena ryczałtowa brutto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi:………………………………………(słownie: ………………………….)

Oferowana cena ryczałtowa netto za wykonanie przedmiotu zamówienia wynosi: ………………………………………(słownie: ………………………….)

1. **Termin realizacji zamówienia** (przez co zamawiający rozumie podpisanie przez obie strony końcowego protokołu odbioru prac)**:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Termin wykonania** | **Deklarowany termin wykonania** | **Skrócenie terminu realizacji** |
| **1.** | 30 dni od dnia podpisania umowy |  |  |

1. **Termin płatności w ciągu ………….. dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury (najkrótszy możliwy termin płatności wynosi 14 dni).**
2. **Udzielenie gwarancji na okres ………. miesięcy (minimalny okres gwarancji wynosi 24 miesiące)**

**2.**Czy wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorstwem?

Tak (właściwe zaznaczyć) Nie

Zgodnie z treścią załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia   
17 czerwca 2014 r.:

1) Średnie przedsiębiorstwo:

a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz

b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro;

2) Małe przedsiębiorstwo:

a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz

b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro.

**3.** Oświadczamy, że:

1) Zapoznaliśmy się z Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w tym   
z projektem umowy i nie wnosimy do niej żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w niej zawarte.

2) W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.

3) Uważamy się za związanych z niniejszą ofertą na czas wskazany w SIWZ.

4) Niniejsza oferta jest ważna przez 30 dni (bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert).

5) Oświadczamy, że przedmiot zamówienia zamierzamy zrealizować sami\*/ Oświadczamy, że zamierzamy powierzyć niżej wymienionym podwykonawcom do wykonania niżej wymienione części zamówienia\*…………………………………….......

6) Oświadczamy, że oferta nie zawiera/zawiera\* informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

Oferta składa się z………kolejno ponumerowanych i parafowanych stron.

7) Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO\*\* wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.\*\*\*

**Załączniki do oferty:**

1…………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………….

\* Niepotrzebne skreślić

\*\* Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1);

\*\*\* W przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

**Załączniki do oferty:**

1…………………………………………………………………….

2…………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………….

\*niepotrzebne skreślić

…………………………………………………………………………………………………..

Miejscowość, data pieczęć podpis (-y) osoby (osób) uprawnionej (-ych)

do reprezentowania wykonawcy

**Formularz cenowy – Dostawa wraz z montażem oświetlenia**

**„Wyposażenie Biblioteki Publicznej Gminy Ełk z siedzibą w Nowej Wsi Ełckiej” w ramach projektu „Zachowanie dziedzictwa kulturowego dzięki rozbudowie biblioteki w Nowej Wsi Ełckiej” – II postępowanie**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa** | **Opis Zamawiającego** | **Opis oferowanego przedmiotu** | **Ilość** | **Cena jednostkowa brutto** | **Cena brutto za pozycję** |
| **1.** | **Lampa podłogowa** | Lampa stojąca podłogowa w kolorze czarnym o wysokości ok. 190 cm, wykonana z metalu, chromowana,. Lampa posiada trzy punkty załamania, dzięki czemu istnieje możliwość regulacji wysokości lampy oraz możliwość kierowania źródła światła w dowolnym kierunku. Lampa przystosowana do żarówek o gwincie E27 i maksymalnej mocy 60W, możliwość zastosowania żarówek LED o dowolnie większej mocy, włącznik na przewodzie zasilającym. Zasilanie 230V, klasa energetyczna A++, stopień IP:20 |  | 5 szt. |  |  |
| **2.** | **Lampa nad obrazy** | Lampa LED, elastyczne ramię wykonane z metalu, które można dowolnie wyginać, ok. 9 jasnych diod LED, 2 poziomy jasności, mocny klips z gumową podkładką do mocowania, zasilane na baterie, każda lampa w komplecie z bateriami. Szerokość lampy: ok. .200 mm, wysokość maksymalna: ok.300 mm |  | 20 szt. |  |  |
| **3.** | **Lampka do czytania** | Lampka biurkowa LED o mocy 8 W, możliwość pracy w 3 trybach natężenia światła, możliwość skrętu na wielu płaszczyznach, wykonana z materiału ABS, w kolorze czarnym, tryb ściemniania, kąt świecenia ok. 120 stopni, zasilanie sieciowe.                                                                 Całkowita wysokość lampki ok. 410mm, szerokość podstawy lampki ok.185mm. |  | 10 szt. |  |  |
| **4.** | **Konsola sterująca** | Konsola oświetleniowa. Gniazda wyjścia DMX, 512 kanałów DMX, min. 6 dowolnie programowanych suwaków. Złącze Ethernt, USB, DMX, wbudowany wyświetlacz najlepiej dotykowy, Przyciski, karta pamięci, ok. 10 przycisków bezpośredniego dostępu do funkcji oraz programowanie, ok. 10 przycisków bezpośredniego dostępu do Playback, generator efektów, kontrola ruchów Pan/Tilt. |  | 1 szt. |  |  |
| **5.** | **Głowice ruchome** | Typ diody: LED; Tryby pracy: DMX, master slave, sterowanie dźwiękiem, wbudowane własne programy; sterowanie ok. 11 kanałów dmx, ok. 7 kolorów, rainbow efekt, wyświetlacz LCD, zabezpieczenie termiczne, wytrzymała na wysokie temperatury pokrywa z powleczeniem, ok. 6 palet rotacyjnych gobo, panorama/obrót 540/270. |  | 4 szt. |  |  |
| **6.** | **Led Par** | Diody led. Wejście/wyjście zasilania oraz DMX. Niska emisja ciepła, 4 przyciski przy wyświetlaczu w celu zmiany ustawień, Tryby pracy: DMX, master slave, sterowanie dźwiękiem, wbudowane własne programy, DMX-512, efekt stroboskopu oraz pulsu, dimmer, podwójne uchwyty montażowe, długa żywotność diod led, kompatybilny ze sterownikami innych znanych marek, min. 64 wbudowanych makr koloru, łagodne mieszanie kolorów, wbudowany mikrofon. |  | 8 szt. |  |  |
| **7.** | **Listwy Led Bar** | Diody led, gniazda wejścia/wyjścia DMX oraz zasilania, wbudowany mikrofon. Tryby pracy: DMX, master slave, sterowanie dźwiękiem, wbudowane własne programy, Wskaźnik sterowania wyświetlacz LED z przyciskami do sterowania. Uchwyty montażowe, listwa kompatybilna ze sterownikami innych znanych marek. |  | 8 szt. |  |  |
| **8.** | **Uchwyty do mocowania** | Profesjonalny uchwyt do mocowania świateł umożliwiający montaż na kratownicach. Łatwy montaż i demontaż dzięki śrubom blokującym. Udźwig do 30 kg. Do wieszania na konstrukcjach z rur o średnicy od 30 do 50 mm |  | 12 szt. |  |  |
| **9.** | **Statywy oświetleniowe** | 1. Rampa 4 metry szerokości, 3 m wysokości. 16 punktów świetlnych. Zestaw składający się z 2 statywów z windą, dwa złączone trawersy o długości 2 m i dwie podpory pod kratowicę. Minimalny udźwig 80 kg.  2. pojedyncze statywy do świateł. O udźwigu ok. 15 kg i regulowanej wysokości do 3m. Statyw wyposażony w belkę, do której montowane są światła.  3. Trawersy 4 sztuki. Aluminiowe kratownice do oświetlenia scenicznego. O dwóch długościach 2x – 1m i 2x – 1,5m. W zestawie ze srebrną aluminiową podstawową. |  | 3 szt. |  |  |
| **10.** | Okablowanie | Kable niezbędne do podłączenia całego systemu oświetleniowego powieszonego na statywach. Kable DMX o długościach 3,6 i 10 m. Kable zasilające i przedłużające zasilanie od 3 do 6m. Czarne przedłużacze o długości min. 3m z włącznikiem zasilania. |  | - |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ŁĄCZNA CENA BRUTTO** |  |  |
| **W TYM VAT** |  |  |
| **ŁĄCZNA CENA NETTO** |  |  |