**Załącznik nr 8b – nr postępowania IZP.271.3.27.2017**

**Lokalizacja nowych punktów świetlnych na nowych liniach**

Lokalizacja nowych punktów świetlnych na nowych liniach w systemie „zaprojektuj
i wybuduj” (według map w załączniku nr 8b) – wymagany projekt z uzgodnieniami, preferowane podłączanie do istniejących SOU i sumowanie obwodów. W przypadku możliwości rozbudowy sieci na istniejących liniach i słupach PGE wykonawca jest zobowiązany uzgodnić lokalizację z zamawiającym.

Podłączenie nowych SOU z sieci PGE powinny zostać zaprojektowane i wykonane liniami kablowymi podziemnymi.

Zamawiający rekomenduje wizje lokalne i zapoznanie się ze stanem faktycznym sieci przed złożeniem oferty – większość podanych poniżej szacunków dotyczy różnej ilości odcinków nowego oświetlenia w ramach jednej miejscowości.

W przypadku projektu na 1 punkt świetlny w dużej odległości od istniejącej linii zasilającej, należy rozważyć i przedstawić zamawiającemu alternatywne sposoby zasilania i rozliczania punktu – do decyzji zamawiającego.

1. Regiel – ok. 250 m linii podziemnej oraz około 2570 m linii napowietrznej
2. Mostołty – około 300 m linii napowietrznej
3. Mostołty Kolonia - około 700 m linii napowietrznej
4. Barany – łącznie około 2550 m linii napowietrznej
5. Lega – łącznie około 250 m linii napowietrznej
6. Mrozy Wielkie – łącznie około 4200 m linii napowietrznej
7. Borki – około 500 m linii napowietrznej
8. Borecki Dwór – około 50 m linii napowietrznej
9. Judziki - około 500 m linii napowietrznej
10. Bartosze – około 400 m linii napowietrznej
11. Buniaki - około 150 m linii napowietrznej
12. Oracze – około 500 m linii napowietrznej
13. Wityny – około 300 m linii napowietrznej
14. Śniepie - około 400 m linii napowietrznej i kablowej podziemnej
15. Guzki – około 200 m linii napowietrznej
16. Krokocie – około 450 m linii napowietrznej
17. Płociczno - około 1200 m linii napowietrznej i podziemnej kablowej
18. Chruściele – około 3300 m linii napowietrznej
19. Przykopka - około 300 m linii napowietrznej
20. Rożyńsk – około 150 m linii napowietrznej
21. Malinówka – około 550 m linii napowietrznej
22. Piaski – około 550 m linii napowietrznej
23. Sajzy – około 200 m linii napowietrznej i około 3600 m linii podziemnej kablowej
24. Janisze - około 270 m linii napowietrznej
25. Mąki – około 350 m linii napowietrznej lub kablowej podziemnej
26. Miluki – około 200 m linii napowietrznej
27. Mącze – około 500 m linii napowietrznej
28. Kałęczyny - około 300 m linii napowietrznej
29. Ciernie – około 200 m linii napowietrznej
30. Białojany – około 100 m linii napowietrznej
31. Podgrodzie – około 150 m linii napowietrznej i 2000m linii kablowej podziemnej
32. Szarejki - około 700 m linii napowietrznej oraz około 300 m linii kablowej podziemnej
33. Małkinie - około 600 m linii napowietrznej lub kablowej podziemnej
34. Chełchy - około 1300 m linii napowietrznej
35. Czaple - około 400 m linii napowietrznej
36. Rymki – około 70 m linii napowietrznej lub kablowej podziemnej
37. Bienie – około 1800 m linii napowietrznej
38. Pistki - około 150 m linii napowietrznej oraz około 900 linii kablowej podziemnej
39. Szeligi - około 850 m linii napowietrznej
40. Buczki - około 1250 m linii napowietrznej i kablowej podziemnej
41. Konieczki - około 800 m linii napowietrznej
42. Nowa Wieś Ełcka - około 1300 m linii napowietrznej plus około 600 m linii kablowej podziemnej
43. Chrzanowo - około 400 m linii napowietrznej
44. Koziki - około 250 m linii napowietrznej
45. Sordachy - około 200 m linii napowietrznej
46. Mołdzie – około 700 m linii napowietrznej
47. Szosa Bajtkowska - około 500 m linii napowietrznej
48. Talusy - około 600 m linii kablowej podziemnej
49. Talusy Osada - około 150 m linii napowietrznej
50. Sędki – około 250 m linii napowietrznej
51. Suczki – około 200 m linii napowietrznej
52. Suczki Kolonia – około 700 m linii napowietrznej
53. Woszczele - około 1450 m linii napowietrznej i kablowej podziemnej
54. Bajtkowo – około 500 m linii napowietrznej
55. Brodowo - około 100 m linii napowietrznej
56. Regielnica - około 400 m linii napowietrznej
57. Rostki Bajtkowskie - około 350 m linii napowietrznej
58. Maleczewo - około 1800 m linii napowietrznej i około 1400 linii kablowej podziemnej
59. Straduny - około 300 m linii napowietrznej
60. Karbowskie - około 2000 m linii kablowej podziemnej lub rozwiązania alternatywne
61. Karbowskie Kolonia - około 800 m linii kablowej podziemnej lub rozwiązania alternatywne
62. Szarek - około 950 m linii kablowej podziemnej
63. Siedliska – około 700 m linii napowietrznej
64. Tracze – około 100 m linii napowietrznej

**Łącznie – około 51 740 m nowych linii**