**Załącznik Nr 3**

do Zarządzenia nr 256/2020

Wójta Gminy Ełk

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**NORMY ZUŻYCIA PALIW PŁYNNYCH DLA SPRZĘTU SILNIKOWEGO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa i typ sprzętu silnikowego** | **Jednostka OSP** | **Rodzaj paliwa** | **Norma zużycia paliwa [ l/h ]** | **Pojemność zbiornika paliwa [ l ]** | **Pojemność kanistra paliwa [ l ]** | **Uwagi** |
| 1. | Motopompa pływająca NIAGARA 1  | Nowa Wieś Ełcka | Pb | 0,9 | 1,8 | 6,5 |  |
| 2. | Motopompa szlamowa GS 240 | Nowa Wieś Ełcka | Pb | 1,4 | 1,5 |  |  |
| 3. | Pompa hydrauliczna LUKAS P620 SG | Nowa Wieś Ełcka | Pb | 1,4 | 1,5 |  |  |
| 4. | Piła spalinowa łańcuchowa HUSQVARNA 345  | Nowa Wieś Ełcka | Pb | 1,02 | 0,7 | 5 | mieszanka1:50 |
| 5. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 362 | Nowa Wieś Ełcka | Pb | 1,02 | 0,5 |  | mieszanka1:50 |
| 6. | Piła spalinowa tarczowa HUSQVARNA K750 | Nowa Wieś Ełcka | Pb | 1,02 | 0,9 |  | mieszanka1:50 |
| 7. | Agregat prądotwórczy 2,0 kW AG20/2-9000 | Nowa Wieś Ełcka | Pb | 1,4 | 3 |  |  |
| 8. | Agregat prądotwórczy 7kW ET2MCF | Nowa Wieś Ełcka | Pb | 3,5 | 7 |  |  |
| 9. | Agregat oddymiający SCORPION H 22CN | Nowa Wieś Ełcka | Pb | 1,4 | 3 |  |  |
| 10. | Motopompa pływająca NIAGARA 1 | Woszczele | Pb | 0,9 | 1,8 |  |  |
| 11. | Motopompa szlamowa SUBARU ROBIN | Woszczele | Pb | 4 | 6,1 |  |  |
| 12. | Motopompa M 8/8 TOHATSU | Woszczele | Pb | 9,5 | 18 |  | mieszanka1:50 |
| 13. | Piła spalinowa łańcuchowa HUSQVARNA 359 | Woszczele | Pb | 1,02 | 0,7 | 5 | mieszanka1:50 |
| 14. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 270 | Woszczele | Pb | 1 | 0,5 |  | mieszanka 1:50 |
| 15. | Piła spalinowa tarczowa HUSQVARNA K750 | Woszczele | Pb | 1,02 | 0,9 |  | mieszanka 1:50 |
| **Lp.** | **Nazwa i typ sprzętu silnikowego** | **Jednostka OSP** | **Rodzaj paliwa** | **Norma zużycia paliwa [ l/h ]** | **Pojemność zbiornika paliwa [ l ]** | **Pojemność kanistra paliwa [ l ]** | **Uwagi** |
| 16. | Agregat prądotwórczy 2,5 kW ESE 3000P | Woszczele | Pb | 1,5 | 15 |  |  |
| 17. | Agregat prądotwórczy 7 kW FH 7000 SINCRO  | Woszczele | Pb | 2,7 | 6,2 |  |  |
| 18. | Agregat oddymiający HONDA GC 160SE | Woszczele | Pb | 1,4 | 3,1 |  |  |
| 19. | Agregat prądotwórczy 5 kW BQS 402602  | Chełchy | Pb | 1,4 | 20 |  |  |
| 20. | Piła spalinowa tarczowa STIHL TS500i | Chełchy | Pb | 1,02 | 0,75 |  | mieszanka1:50 |
| 21. | Motopompa pływająca NIAGARA 1 | Chełchy | Pb | 0,9 | 1,8 | 5 |  |
| 22. | Motopompa szlamowa HONDA 6X240 | Chełchy | Pb | 2,0 | 3 |  |  |
| 23. | Motopompa M 8/8 KOHLER CH52S | Chełchy | Pb | 9,5 | 15 |  |  |
| 24. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 362 | Chełchy | Pb | 1,02 | 0,7 | 5 | mieszanka 1:50 |
| 25. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 251 | Chełchy | Pb | 1 | 0,45 |  | mieszanka 1:50 |
| 26. | Motopompa pływająca NIAGARA 1 | Rożyńsk | Pb | 0,9 | 1,8 | 5 |  |
| 27. | Motopompa szlamowa HONDA SEH – 80X | Rożyńsk | Pb | 2,0 | 3,5 |  |  |
| 28. | Motopompa M 8/8 PO3 | Rożyńsk | Pb | 10,0 | 20 |  | mieszanka 1:25 |
| 29. | Piła spalinowa łańcuchowa HUSQVARNA 350 | Rożyńsk | Pb | 1,02 | 0,7 | 5 | mieszanka 1:50 |
| 30. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 251 | Rożyńsk | Pb | 1 | 0,45 |  | mieszanka 1:50 |
| 31. | Piła do betonu i stali STIHL TS 500i | Rożyńsk | Pb | 1,02 | 0,75 |  | mieszanka 1:50 |
| 32. | Agregat prądotwórczy 4,5 kW HONDA FH 5000 | Rożyńsk | Pb | 1,4 | 6 |  |  |
| **Lp.** | **Nazwa i typ sprzętu silnikowego** | **Jednostka OSP** | **Rodzaj paliwa** | **Norma zużycia paliwa [ l/h ]** | **Pojemność zbiornika paliwa [ l ]** | **Pojemność kanistra paliwa [ l ]** | **Uwagi** |
| 33. | Motopompa pływająca NIAGARA 1 | Straduny | Pb | 0,9 | 1,8 |  |  |
| 34. | Motopompa szlamowa KTH 80H | Straduny | Pb | 2,12 | 5,3 | 15 |  |
| 35. | Piła spalinowa łańcuchowa HUSQVARNA 350  | Straduny | Pb | 1,02 | 0,7 | 5 | mieszanka1:50 |
| 36. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 251 | Straduny | Pb | 1 | 0,45 |  | mieszanka 1:50 |
| 37. | Agregat prądotwórczy 2 kW EA 2000  | Straduny | Pb | 1,2 | 3,3 |  |  |
| 38. | Agregat prądotwórczy 3 kW FH 3541 | Straduny | Pb | 1,4 | 3,1 |  |  |
| 39. | Agregat pompowy HONDA GX160 | Straduny | Pb | 1,4 | 3,1 |  |  |
| 40. | Agregat prądotwórczy HONDA EA3000AVRSilnik GX200 – moc 2,8 kW | Szeligi | Pb | 1,7 | 3,1 | 0 |  |
| 41. | Motopompa szlamowa DaisHinSilnik HONDA GX 120 – moc 2,6 kW | Szeligi | Pb | 1,0 | 2 | 0 |  |
| 42. | Motopompa NIAGARA PlusSilnik HONDA GXV 160 – moc 6,3 kW | Szeligi | Pb | 1,28 | 3,1 | 10 |  |
| 43. | Piła spalinowa łańcuchowa STIHL MS 180Silnik 1,4 kW | Szeligi | Pb | 0,8 | 0,5 | 0 | mieszanka 1:50 |